안산환경재단 공고 제2021 - 21호

2021년 미니태양광 보급지원 사업 관련

보급(참여)업체 선정결과 공고

2021년도 신재생에너지 보급 확산을 위한 미니태양광 보급지원 사업 관련 보급(참여)업체 선정결과를 아래와 같이 공고하오니 관계법령, 제반사항, 안전사항 등을 준수하여 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

2021. 05. 31.

재단법인 안산환경재단 대표이사

선정결과

가. 안산환경재단 미니태양광 보급업체 선정 심의를 거쳐 2개 업체를 시공업체로 선정함

연 번	기 업 명	주소	비 고
1	안산시민햇빛발전협동조합	경기도 안산시 상록구 광덕산안길20 3층 304-1호
2	㈜솔라테라스	경기도 고양시 덕양구 서오릉로 739-68(원흥동)

나. 선정된 2개 업체의 최종 승인된 설비 현황은 다음과 같음

업 체 명 (소 재 지) (연 락 처)	설비용량 (설비형태)	시공제품				효율	설치비 (원)
		구분	모델명	용량	규격
안산시민 햇빛발전 협동조합	325W (베란다 거치형)	모 듈	Q.PEAK DUO-G5-325 (한화솔루션)	325W	1685*1000*32	19.3%	설치비 500,000 자부담 50,000
		인버터	LM345KS-B260 (LG전자)	345W	모니터링 (WIFI형)	95%
	335W (베란다 거치형)	모 듈	SN60-Cell(M330) ㈜에스에너지	330W	1690*1000*30	19.5%
		인버터	SOLAGE400(PIP105-400) ㈜파워넷	420W	모니터링 (인버터일체형)	93%
	베란다	거치대	ASC-MS01 (안산시민햇빛발전 협동조합)
㈜솔라 테라스	355W (베란다 거치형)	모 듈	SN330M-37 ㈜에스에너지	330W	1960*1000*30	19.5%	설치비 650,000 자부담 65,000
		인버터	LM345KS-B260 ㈜LG전자	345W	모니터링 (WIFI형)	95%
		인버터	SOLAGE400(PIP105-400) ㈜파워넷	400W	모니터링 (인버터일체형)	93%
		인버터	MI-350 마이크로발전소	350W	모니터링 (별도설치형)	94%
	베란다	거치대	STS2020 ㈜솔라테라스
	355W (옥상 앵커형)	모 듈	SN330M-37 ㈜에스에너지	330W	1960*1000*30	19.5%	설치비 700,000 자부담 70,000
		인버터	LM345KS-B260 ㈜LG전자	345W	모니터링 (WIFI형)	95%
		인버터	SOLAGE400(PIP105-400) ㈜파워넷	400W	모니터링 (인버터일체형)	93%
		인버터	MI-350 마이크로발전소	350W	모니터링 (별도설치형)	94%
	옥상형	거치대	STS2020 ㈜솔라테라스

의무사항

○ 시공업체는 안산시 미니태양광 보급기준, 한국에너지공단 신재생에너지설비 시공기준 등 준수하여야 함

○ 시공기준에 적합하지 않을 경우에는 보조금 지급 보류, 환수 또는 사업취소의 사유가 될 수 있으며, 안산시와 (재)안산환경재단에서 주기적으로 사업 현황을 평가하여 사업수행에 부적합하다고 판단될 경우 보급(참여)업체에서 배제될 수 있고, 부정한 행위로 인하여 설치된 위반 사실이 확인될 경우 참여제한 등 법적조치를 취할 수 있음

○ 시공업체는 설치완료 확인일로부터 5년 간 무상으로 하자보수를 실시

하고, 연1회 이상 사후관리 실시, 보증기간 이후에 발생되는 수리비용은 소유자가 부담

- 하자이행보증보험증권 가입 후 시설물 소유자에게 제공

○ 보급업체는 안산시의 보급사업 종료 2주 전까지의 설치실적에 대하여 하자이행보증증권을 발행하여 (재)안산환경재단에 제출해야 하며, 미제출시에는 마지막 차수의 보조금을 미지급함.

기타사항

○ 사업공고(사업승인) 이후 설치한 설비에 한하여 지원함

○ 계약과정에서 발생하는 문제나 조망권·일조권 침해 등 이웃 간 발생할 수 있는 민사상 분쟁 및 시설물에 의한 사고에 대하여 안산시, 안산환경재단은 중재 및 결정 등의 권한이 없으므로, 신청자와 시공업체는 이에 대한 사항을 면밀히 검토하여 계약서 작성 등 결정하여야 함

○ 기타 문의사항 안산환경재단 산업환경팀(☎ 031-599-9424) 문의 바람.  끝.